ABFRAGEFORMULAR

**F - Offener Güterwagen mit hohen Wänden**

**[Spezialbauart]**

|  |
| --- |
| **Anmelder:in** |
| Datum [TT.MM.JJJJ] | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Unternehmen | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Vorname | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nachname, Titel | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefonnummer | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail-Adresse | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

|  |
| --- |
| **Technische Daten**  |
| **Hersteller**(vollständiger Firmenwortlaut) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Fabrikations-/Rahmennummer** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Anforderungen denen der Güterwagen entspricht** [ ] COTIF/RIV [ ] TSI  [ ] Sonstige |
| **Güterwagen mit Drehgestellen oder Achsen** [ ] Drehgestellen [ ] Achsen |
| **Anzahl der Einzelachsen** Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Spurweite**Bitte aus der Liste auswählen |
| **Kinematische Begrenzungslinie** Bitte aus der Liste auswählen |
| **Höchstzulässige Ladung** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. t |
| **Innenlänge (Ladelänge)**  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. m |
| **Länge über Puffer**  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. m |
| **Zulässige Laufgeschwindigkeit im beladenen Zustand** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. km/h |
| **Zulässige Laufgeschwindigkeit im Leerlauf** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. km/h |
| **Eigenschaften / Ausstattung des Güterwagens**[ ]  Großraumwagen mit Einzelachsen (Ladekapazität > 45 m3)[ ]  zum Verkehr in Großbritannien geeignet, **Bitte auswählen**[ ]  mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, bilateral, wechselseitig, **Bitte auswählen**\*[ ]  mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, bilateral, gleichzeitig, **Bitte auswählen**\*[ ]  mit axialem kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, **Bitte auswählen**\*[ ]  mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, **Bitte auswählen**\*[ ]  mit besonderer Entladeeinrichtung[ ]  mit Abdeckung[ ]  mit 4 Putzklappen und 48 Anbinderingen zur Befestigung der Ladegutsicherung[ ]  mit Dichtleisten für den Pelletstransport ausgerüstet[ ]  mit Heizleitung (Zugsammelschiene) **Bitte auswählen** |