ABFRAGEFORMULAR

**H - Gedeckter Güterwagen**

**[Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen mit Achsen, mit 2 Teilwagen]**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anmelder:in** | |
| Datum [TT.MM.JJJJ] | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Unternehmen | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Vorname | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nachname, Titel | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefonnummer | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail-Adresse | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technische Daten** | |
| **Hersteller**  (vollständiger Firmenwortlaut) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Fabrikations-/Rahmennummer** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Gelenkwagen oder mehrteiliger Wagen**  Gelenkwagen, mit Bitte auswählen  mehrteiliger Wagen, mit Bitte auswählen | |
| **Anforderungen denen der Güterwagen entspricht**  COTIF/RIV  TSI  Sonstige | |
| **Güterwagen mit Drehgestellen oder Achsen**  Drehgestellen  Achsen | |
| **Anzahl der Einzelachsen** Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
| **Spurweite** Bitte aus der Liste auswählen | |
| **Kinematische Begrenzungslinie** Bitte aus der Liste auswählen | |
| **Höchstzulässige Ladung** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. t |
| **Innenlänge (Ladelänge)** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. m |
| **Länge über Puffer** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. m |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zulässige Laufgeschwindigkeit im beladenen Zustand** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. km/h |
| **Zulässige Laufgeschwindigkeit im Leerlauf** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. km/h |
| **Eigenschaften / Ausstattung des Güterwagens**  mit stirnseitigen Türen  mit stirnseitigen Türen und Inneneinrichtung für Kraftfahrzeugtransport  mit Bodenklappen  zum Verkehr in Großbritannien geeignet, **Bitte auswählen**  für Getreidetransport  für Obst und Gemüsetransport (zusätzliche Lüftungsöffnungen in Bodenhöhe vorhanden)  mit öffnungsfähigen oder verschiebbaren Wänden  mit sehr robusten (hochfesten) öffnungsfähigen oder verschiebbaren Wänden  mit abnehmbaren Trennwänden  mit verriegelbaren abnehmbaren Trennwänden  Ladehöhe 3,05 m  mit Wärme- und Kälteschutzeinrichtung  mit Heizleitung (Zugsammelschiene) **Bitte auswählen** | |