ABFRAGEFORMULAR

**I - Temperierter Güterwagen**

**[Kühlwagen mit Wärmedämmung der Klasse IN, mit Zwangslüftung, Fußbodenrost und Eisbunker ≥ 3,5 m3]**

|  |
| --- |
| **Anmelder:in** |
| Datum [TT.MM.JJJJ] | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Unternehmen | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Vorname | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nachname, Titel | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefonnummer | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail-Adresse | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

|  |
| --- |
| **Technische Daten**  |
| **Hersteller**(vollständiger Firmenwortlaut) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Fabrikations-/Rahmennummer** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Anforderungen denen der Güterwagen entspricht** [ ]  COTIF/RIV [ ]  TSI [ ]  Sonstige |
| **Güterwagen mit Drehgestellen oder Achsen** [ ]  Drehgestellen [ ]  Achsen |
| **Anzahl der Einzelachsen** Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Spurweite** Bitte aus der Liste auswählen |
| **Kinematische Begrenzungslinie** Bitte aus der Liste auswählen |
| **Höchstzulässige Ladung** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. t |
| **Bodenfläche\***  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. m2 |
| **Länge über Puffer**  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. m |

**\*** Die Bodenfläche wird bei gedeckten Kühlwagen immer unter Einbeziehung der Eisbunker bestimmt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zulässige Laufgeschwindigkeit im beladenen Zustand** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. km/h |
| **Zulässige Laufgeschwindigkeit im Leerlauf** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. km/h |
| **Eigenschaften / Ausstattung des Güterwagens**[ ]  mit Fleischhaken[ ]  für Fischtransport[ ]  mit elektrischer Lüftung[ ]  zum Verkehr in Großbritannien geeignet, **Bitte auswählen**[ ]  mit mechanischer Kühlung[ ]  mit Flüssiggas-Kühlaggregat[ ]  mit Wärmedämmung der Klasse IR[ ]  mit mechanischer Kühlung, durch Kältemaschinen in einem technischen Begleitwagen\*[ ]  technischer Begleitwagen\* für Kühlwagen und Kühlzüge[ ]  mit Wärmedämmung, ohne Eisbunker[ ]  mit Eisbunkern mit weniger als 3,5 m3 Volumen[ ]  ohne Fußbodenrost[ ]  mit Heizleitung (Zugsammelschiene) **Bitte auswählen** |

**\*** Das Konzept „technischer Begleitwagen“ gilt gleichzeitig auch für Fabrikwagen, Werkstattwagen (mit oder ohne Schlafgelegenheiten) und Bauzug-Wohnwagen.